太阳能LED点发光标牌

可调闪烁模式或自定义闪烁

根据周围环境改变LED亮度

检测电池电压（低电压报警） 太阳能板电压 温度湿度（高温风扇开启）

产品定位移位报警数据回馈

LED主动发光标志

可调闪烁模式或自定义闪烁

根据周围环境改变LED亮度

检测电池电压（低电压报警） 太阳能板电压 温度湿度（高温风扇开启）

产品定位移位报警数据回馈

地图数据反馈（道路是否拥堵需要几分钟）

LED显示屏远程改字

可实时调取监控数据

LED语音提示柱

可调闪烁模式或自定义闪烁

根据周围环境改变LED亮度

检测电池电压（低电压报警） 太阳能板电压 温度湿度（高温风扇开启）

产品定位移位报警数据回馈

地图数据反馈（道路是否拥堵需要几分钟）

LED显示屏远程改字

可实时调取监控数据

红绿灯

可调闪烁模式或自定义闪烁

根据周围环境改变LED亮度

检测电池电压（低电压报警） 太阳能板电压 温度湿度（高温风扇开启）

产品定位移位报警数据回馈

地图数据反馈（道路是否拥堵需要几分钟）

LED显示屏远程改字

可实时调取监控数据

远程调试红绿灯各相位数据